Предупреждение отказов оборудования в период весеннего паводка

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период пропуска весеннего паводка 2026 года руководителю организации (предприятия, учреждения), на балансе которой находятся электроустановки выше 1000 В необходимо организовать мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы энергетического оборудования и оперативность реагирования в случае неблагоприятных погодных условий, для чего следует:

Провести внеочередные осмотры энергоустановок,а также состояния фундамента трансформаторных подстанций,центральных тепловых пунктов, котельных, зданий и сооружений, опор линий электропередачи, кабельных каналов и т.п., в зонах, подверженных подтоплению;

Проверить техническое состояние и исправность дренажных устройств,ливневых канализацийи других инженерных конструкций, обеспечивающих отвод воды;

Контролировать состояние тепловых камер, опор трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки в зонах возможного подтопления.

Привести в исправное техническое состояние трансформаторные подстанции, вводные устройства, обеспечить герметичность электрических щитов, находящихся в зоне возможного подтопления;

Выполнить своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий, обеспечив до начала паводка исправное состояние всех, имеющихся на балансе, линий электропередачи;

Обеспечить работоспособность автономных резервных источников электрической энергии, а также обеспечить необходимый запас топлива для них;

Провести ревизию и подготовить к активной работе насосное оборудование и имеющиеся средства для откачки воды;

Не выводить в плановый ремонт резервные линии электроснабжения и оборудование;

Согласовывать с заинтересованными организациями, в том числе с энергоснабжающими организациями, производство земляных работ при раскопках траншей для пропуска воды;

Проработать данное информационное письмо с электротехническим персоналом;

Провести инструктаж по безопасным методам работ при ликвидации последствий паводка с работниками, непосредственно эксплуатирующимиданное энергооборудование.

При необходимости обследования электроустановок, находящихся в зонах возможного подтопления, Вы можете обращаться в Докшицкую районную энергогазинспекцию Глубокского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области по адресу: 211722, г. Докшицы, ул. Советская, 86А, тел//факс: (02157) 5-91-44, е-mail: dokshicy.regi@gosenergogaznadzor.by.

Начальник Докшицкой районной энергогазинспекции В.К. Русак